Мероприятия по эвакуации из помещений колледжа.

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. (будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание колледжа!»

2. Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все сотрудники.

3. Преподаватель (мастер производственного обучения) руководит эвакуацией: осуществляет организованный выход обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход.

4. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только руководитель занятия (преподаватель, мастер).

5. При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (например, площадка напротив здания учреждения), строятся по группам в колонну по 2-4 человека в заранее определенной последовательности.

7. После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель докладывает администрации учреждения о списочном составе группы, количестве в строю, об отсутствующих и причинах отсутствия.

8. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют представители администрации учреждения

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, подозрительного на взрывное устройство.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Граната РГД-5 | не менее 50 метров |
| 2 | Граната Ф-1 | не менее 200 метров |
| 3 | Тротиловая шашка массой 200 граммов | 45 метров |
| 4 | Тротиловая шашка массой 400 граммов | 55 метров |
| 5 | Пивная банка 0,33 литра | 60 метров |
| 6 | МинаМОН-50 | 85 метров |
| 7 | Чемодан (кейс) | 230 метров |
| 8 | Дорожный чемодан | 350 метров |
| 9 | Автомобиль типа “Жигули” | 460 метров |
| 10 | Автомобиль типа “Волга” | 580 метров |
| 11 | Микроавтобус | 920 метров |
| 12 | Грузовая автомашина (фургон) | 1240 метров |